1. 适量增加地管脚
2. 标注1脚