LH-240(SNC8600)调试说明

客户：威生

使用IC：SNC8600

设备名：USB Audio Device

控制IO口一个：GPIOA15,控制音频输出模拟控制开关，减少POP音。

上下行采样率需要16/24位44.1,48,96,192Khz

ADC/DAC 音量参考附件程序SoundecDFU\_ATR2500x\_V2017\_AllCP\_reBuildV02.exe

上电默认需要开启耳返功能，电脑端耳返可单端调整音量大小，耳返音量设置也参考附件程序

LH-240(SNC8600)调试说明\_V1.1

请在LH-240-REV\_2020-20230427.exe

1. 屏蔽耳返音量条，耳返音量默认修改为+6.2db
2. 当打开电脑端侦听功能后，不能影响耳放功能，目前程序会导致耳返静音
3. DAC输出默认和最大修改为-6.8db
4. ADC输入默认和最大修改为+14.6db